|  |  |
| --- | --- |
| **Зрительный зал** | |
| Количество мест | 244 |
| **Параметры сцены** | |
| Рабочая ширина сцены | 10 м |
| Рабочая глубина сцены | 5.7 м |
| Ширина портала сцены | 9,6 м |
| Высота портала сцены | 4,4 м |
| Ширина зеркала сцены | 8,1 м |
| Высота зеркала сцены | 3,7 м |
| Авансцена  -ширина  -глубина | да |
| 7,6 м |
| 1,5 м |
| Оркестровая яма | да |
| -ширина | 9,8 м |
| -глубина | 4,15 м |
| Тип занавеса -антрактный | Раздвижной |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нижняя механизация** | | |
| Круг |  | нет |
| Люк-провал |  | нет |
| Подъемно-опускные площадки |  | нет |
| Сейф |  | нет |
| **Верхняя механизация** | | |
| Штанкетные подъемы | 8 | Уравновешенный  г/п = 150 кг  Длина = 10.4 м  Высота до штанкетов = 4,7м, высота до штанкета №1 = 4,9м |
| Софитные подъемы | 3 | Уравновешенный  г/п – 500 кг |
| Дорога | 1 | Привод Длина = 10.8 м |